Nächste Seite: Das Modul v.digit Aufwärts: Lösung mit GRASS Vorherige Seite: Maskierung der Wasseroberfläche Inhalt Index

##
Digitalisierung am Bildschirm

Im folgenden, durch `v.digit` aufgerufene Bildschirmmenü wird `3` ausgewählt, da wir eine sogenannte Bildschirmdigitalisierung vornehmen wollen. Die neu zu erstellende Vektordatei wird in diesem Beispiel maske benannt. Die Raster- und Vektordateien können hier den gleichen Namen bekommen.

                     Available  Digitizers

               Name                   Description
               ----                   -----------
    [1] Calcomp     Calcomp digitizer, format 23 (binary)
    [2] Altek       Altek digitizer, model AC30, format 8 (binary)
    [3] none        Run digit without the digitizer.

     Hit return to use digitizer in brackets
     or type in number or name of other digitizer.

     Select digitizer [none] :  3

     Selected digitizer is: none

    Enter the name of a map to work with.
        If name is entered that does not already exist, it
        will be created at this time.

     DIGIT FILENAME
    Enter 'list' for a list of existing digit files
    Hit RETURN to cancel request
    > maske
    <maske>
    You requested to create new file: 'maske'. Is this correct? (y/n) [n] y

    Current mapset is UTM.
    Is this map in UTM meters? (y/n) [y]

Um Informationen zu der erzeugten Vektordatei speichern zu können, müssen im folgenden Menü Angaben gemacht werden. Da zum Beispiel die Rasterkarten aus Topographischen Karten der Maßstäbe bis zusammengesetzt sind, ist es schwer einen eindeutigen Maßstab Map's scale anzugeben.

    Provide the following information:

    Your organization   ___________________
    Todays date (mon,yr)09,2001____________
    Your name           heiko______________
    Map's name          maske_______________
    Map's date          __________
    Map's scale         1:25000___
    Other info          ___________________
    Zone                10___
    West edge of area   550840________
    South edge of area  4733028_______
    East edge of area   592070________
    North edge of area  4775095_______

    AFTER COMPLETING ALL ANSWERS, HIT <ESC><ENTER> TO CONTINUE

Die anschließende Frage Shall we continue? [y] wird mit `y` bestätigt.

Unterabschnitte

- - Das Modul v.digit