Nächste Seite: Punkt 5 Aufwärts: Erzeugung eines Orthophotos ohne Vorherige Seite: Punkt 2 Inhalt Index

#### Punkt 3

Hier wird die zu Begin erzeugte Rasterdatei h an i.ortho.photo übergeben. Wie schon Eingangs erwähnt, kann bei geringen Höhenunterschieden das Orthophoto ohne Höhenmodell berechnet werden.

    Please select the elevation raster file for group <181>

    Elevation raster file:      h___________________

    (enter list for a list of existing raster files)

               AFTER COMPLETING ALL ANSWERS, HIT <ESC><ENTER> TO CONTINUE
                                (OR <Ctrl-C> TO CANCEL)

Um die Luftbildentzerrung zu berechnen, benötigt GRASS Angaben zu der verwendeten Kamera oder besser gesagt Reihenmeßkammer. Benutzt wurde eine ZEISS Luftbildkamera RMK TOP 15. Die dem Kalibrierschein entnommenen Werte werden in das unter Punkt 4 Select/Modify imagery group camera eingetragen.

    Enter a camera reference file to be used with this imagery group
    Enter 'list' for a list of existing camera files
    Enter 'list -f' for a verbose listing
    Hit RETURN to cancel request
    > rmk15

                       Please provide the following information:
    +---------------------------------------------------------------------+
       Camera Name                                    RMK________________
       Camera Identification                          ___________________
       Calibrated Focal Length mm.                    153.878____________
       Point of Symmetry: X-coordinate mm.            0.007______________
       Point of Symmetry: Y-coordinate mm.            -0.003_____________
       Maximum number of fiducial or reseau marks     8__________________

    +---------------------------------------------------------------------+

           AFTER COMPLETING ALL ANSWERS, HIT <ESC><ENTER> TO CONTINUE
                           (OR <Ctrl-C> TO CANCEL)

Im folgenden Eingabemenü werden den im Luftbild vorhandene Rahmenmarken die entsprechenden Werte der Kalibrierung zugeordnet.

                   Please provide the following information:
    +---------------------------------------------------------------------+

                Fid#     Fid Id          Xf              Yf

                 1       1_____      113.005___      0.014_____
                 2       2_____      -112.99___      0.004_____
                 3       3_____      0.012_____      113.001___
                 4       4_____      0.001_____      -112.985__
                 5       5_____      113.005___      113.006___
                 6       6_____      -112.992__      -112.993__
                 7       7_____      -112.991__      113.002___
                 8       8_____      113.004___      -112.994__

                                Next: end__

    +---------------------------------------------------------------------+

               AFTER COMPLETING ALL ANSWERS, HIT <ESC><ENTER> TO CONTINUE
                                (OR <Ctrl-C> TO CANCEL)