Nächste Seite: Punkt 1 Aufwärts: Lösung mit GRASS Vorherige Seite: Lösung mit GRASS Inhalt Index

## Erzeugung eines Orthophotos ohne Höhenmodell

Da für die hier erfolgende Luftbildentzerrung keine Georeferenzierung in ein übergeordnetes Koordinatensystem erforderlich ist, reicht es aus, alle Luftbilder mit `r.in.tiff` in ein Mapset einer Location zu importieren. Der Ablauf wird hier beispielhaft mit der Datei 181.tif durchgeführt.

    GRASS:> r.in.tiff -v input=181.tif output=raw181
    TIFF Directory at offset 0x16678646
      Image Width: 11194 Image Length: 11193 Image Depth: 1
      Bits/Sample: 8
      Compression Scheme: None
      Photometric Interpretation: RGB color
      Software: "TLD2TIFF, Z/I Imaging GmbH, Oberkochen, Germany"
      Orientation: row 0 top, col 0 lhs
      Samples/Pixel: 3
      Rows/Strip: 5
      Planar Configuration: single image plane
      Looking for TIFF World file ...   Not Found!
    11194x11193x24 image
     8 bits/sample, 3 samples/pixel
    Total colors = 948082
    WARNING: Color levels quantization...
    Total used colors = 8000
    Creating SUPPORT Files for raw181
    done.

Obwohl kein Höhenmodell benötigt wird, muß man eine Rasterdatei von der Größe des Ziel-Mapsets mit dem Befehl r.mapcalc h=0 erstellt. Hiermit wird eine Datei h mit einem Rasterwert 0 für jede Zelle erzeugt. Diese Datei wird später als Quasi-Höhenmodell bei der Entzerrung beutzt.

    GRASS:> r.mapalc h=0

    EXECUTING h =... 100%
    CREATING SUPPORT FILES FOR h
    range: 0 0

Zur weiteren Bearbeitung kann direkt das Modul `i.ortho.photo` aufgerufen werden. Hier werden der Rheihe nach die Punkte 1 - 8 abgearbeitet.

    GRASS:> i.ortho.photo

    i.ortho.photo --        Imagery Group = 181

    Initialization Options:

       1.     Select/Modify imagery group
       2.     Select/Modify imagery group target
       3.     Select/Modify target elevation model
       4.     Select/Modify imagery group camera

    Transformation Parameter Computations:

       5.     Compute image-to-photo transformation
       6.     Initialize exposure station parameters
       7.     Compute ortho-rectification parameters

    Ortho-rectification Option:

       8.     Ortho-rectify imagery files

    RETURN   exit

Unterabschnitte

- - Punkt 1
  - Punkt 2
  - Punkt 3
  - Punkt 5
  - Punkt 6
  - Punkt 7