Nächste Seite: Beispieldaten Aufwärts: Digitales Höhenmodell des United Vorherige Seite: Digitales Höhenmodell des United Inhalt Index

### Aufgabenstellung

Das USGS hält Digitale Höhenmodelle (digital elevation models) in den Maßstäben und zum Herunterladen vor9. Diese Höhenmodelle sind im SDTS10(Spatial Data Transfer Standard) gespeichert. Dieses Format wurde speziell zum verlustfreien Austausch von georeferenzierten Daten zwischen verschiedenen Computersystemen geschaffen. Viele Programme zum Betrachten und Bearbeiten von Höhenmodellen arbeiten noch mit dem Vorgängerformat, dem sogenannten USGS ASCI Format. Programme zum Konvertieren von SDTS in das USGS ASCI Format können bei11heruntergeladen werden. Im folgenden wird das Importieren eines USGS ASCI formatierten Höhenmodelles beschrieben. SDTSDas SDTS (Spatial Data Transfer Standard) ist ein vom USGS (United States Geographical Survey) geschaffenes Containerdatenformat für Geoinformationen, in dem alle vom USGS vorgehaltenen Informationen gespeichert werden können. Eine SDTS-Datei enthält Informationen über die in ihr gespeicherten Daten, so dass entsprechende Anzeigeprogramme alle Parameter für eine sinnvolle Darstellung der Daten ermitteln können.