Nächste Seite: Lösung mit Programm sampeg Aufwärts: Lösung mit Programm ppmtompeg Vorherige Seite: Lösung mit Programm ppmtompeg Inhalt Index

#### Programmaufruf

Dem Programmaufruf ppmtompeg wird eine Parameterdatei übergeben die folgende Informationen enthält:

    bash-2.05$ cat parameterdatei

       PATTERN  IBBPBBPBBPBB
       OUTPUT /home/heiko/flug/flympeg1
       INPUT_DIR /tmp/flug/
       INPUT
       fly*.ppm [00001-00349]
       END_INPUT
       BASE_FILE_FORMAT PPM
       INPUT_CONVERT *
       GOP_SIZE 16
       SLICES_PER_FRAME 1
       PIXEL HALF
       RANGE 10
       PSEARCH_ALG EXHAUSTIVE
       BSEARCH_ALG CROSS2
       IQSCALE 8
       PQSCALE 10
       BQSCALE 25
       REFERENCE_FRAME DECODED

Wichtig sind hierbei die korrekten Pfadangaben für Eingabe- INPUT_DIR /tmp/flug/ und Ausgabedateien OUTPUT /home/heiko/flug/flympeg1.
Die in eckigen Klammern stehenden Zahlen geben die an fly anzuhägenden Dateibezeichnungen an.

    bash-2.05$ ppmtompeg parameterdatei