Nächste Seite: Programm GPSMan Aufwärts: Programm gpspoint Vorherige Seite: Verwalten von GPS-Daten Inhalt Index

## Ausgabe der aktuellen Position

Für diese Option muß der Garmin in das Interface NMEA/NMEA geschaltet werden, da sie momentan nur hier für dieses Protokoll implementiert ist. Der Aufruf an der Kommandozeile ist `./gpspoint -n -d /dev/ttyS1 -p`. Die Ausgabe erfolgt in geographischen Koordinaten.

    bash-2.05$ ./gpspoint -n -d /dev/ttyS1 -p

    ***************** NMEA Interface *******
    serial port: /dev/ttyS1
    serial port speed: default
    mode : nmea
    latitude 52.2747   longitude 8.0475
    ****************************************
     good bye