Nächste Seite: Punkt 6 Aufwärts: Erzeugung eines Orthophotos ohne Vorherige Seite: Punkt 3 Inhalt Index

#### Punkt 5

Um das gescannte Luftbild nun mit den eingegebenen Werten für die Rahmenmarken zu verbinden, werden diese im nächsten Schritt, Punkt 5 Compute image-to-photo transformation, einander zugewiesen (Abb. 9.1). Durch geschicktes heranzoomen und anklicken der Rahmenmarken, anschließendes doppelklicken des entsprechenden Eintrages in der Liste, und einem bestätigendem, abschließendem Mausklick in dem GRASS - Monitor, werden alle Rahmenmarken identifiziert. Die im Luftbild ausgewiesenen Nummern stimmen mit denen in der Liste überein. Ein abschließendes Überprüfen erfolgt mit der ANALYZE - Funktion (Abb. 9.2). Mit dem Verlassen des Identifizierungmenüs werden die Parameter gespeichert.

Abbildung 9.1: Identifizierung der Rahmenmarken in GRASS

Abbildung 9.2: Analysierung der Genauigkeit der Rahmenmarkenidentifizierung in GRASS