Nächste Seite: Maskierung des befahrenen Hafengebietes Aufwärts: Lösung mit GRASS Vorherige Seite: Importieren von Punktdaten Inhalt Index

##
Anzeigen der Punktdaten

Der Befehl `d.sites` zeigt die ausgewählte Punktdatei `sitefile=` im aktiven Monitor an. Es können die gewünschte Farbe `color=`, Größe `size=` und die Symbolart `type=` an den Befehl übergeben werden. Die Linienhafte Fahrspur des Sensortragenden Schiffes wird so erkennbar.
PunktdatenBeziehen sich Daten jeweils auf einen Punkt ohne Angabe über eine mögliche weitere Ausdehnung so spricht man von Punktdaten. Punktdaten können sein: Punktidentifizierer, Koordinaten, Höhe und weitere Punktattribute.

    GRASS:~ > d.sites type=x sitefile=tiefen color=gray size=5

Abbildung 2.1: GRASS-Monitor mit den importierten Punktdaten ,,Hafen Elsfleth``