Nächste Seite: Lösung mit dlgv32 / Aufwärts: Einlesen des DHM Vorherige Seite: Einlesen des DHM Inhalt Index

#### Tipps:

- Wurde beim Kompilieren von GRASS die GDAL - Geospatial Data Abstraction Library von Frank Warmerdam16 mit der Option `./configure -with-gdal` aufgerufen, können Rasterdateien vieler Art durch den Aufruf `r.in.gdal input= Eingabedatei output=Ausgabedatei` in GRASS importiert werden. Es kann gleichzeitig eine GRASS LOCATION mit den richtgen Parametern für diese Rasterdateien erstellt werden. Das etwas umständliche Ermitteln der DEM-Parameter entfällt so.
- Beim Importieren von USGS-DEMs kommt es vor, dass ein oder mehrere meist am Rand gelegene Höhenwerte einen falschen Wert von -32767 Metern aufweisen. Ob dies ein Fehler in der Ursprungsdatei, ein Übertragungsfehler oder ähnliches ist kann noch nicht gesagt werden. Man kann nun die Rasterdatei per `r.out.ascii` in eine ASCII-Datei konvertieren und die Werte per Editor berichtigen, oder man benutzt den Befehl `r.mapcalc Ergebnissdatei=``if(Ausgangsdatei == -32767, null(),Ausgangsdatei)```. Hierdurch werden alle Werte der Ausgangsdatei die gleich -32767 sind auf null() also nicht vorhanden gesetzt.
- anstatt können auch andere logische Operatoren benutzt werden, so z.B. kleiner oder gleich , größer oder gleich , nicht gleich und so weiter. Eine Liste aller Möglichkeiten findet sich in der Manualpage zu r.mapcalc `g.manual r.mapcalc`.

Nächste Seite: Lösung mit dlgv32 / Aufwärts: Einlesen des DHM Vorherige Seite: Einlesen des DHM Inhalt Index