#### UTM Location

Bei auf UTM basierenden Daten zum Beispiel die entsprechende UTM-Zone, die Daten zu dem verwendeten Ellipsoid (grs80, Hayford, Bessel, Krassovski,...) und die genutzte Koordinatenrealisierung, das sogenannte Datum (WGS84, NAD27, NAD83, und weitere), siehe hierzu auch [#voser##1###]. <#424#>Datum<#424#><#425#>26 #./glossary-de/glossary-datum-de.tex# Da die eigentliche Form der Erde ungeignet ist um als Bezugsfläche für Koordinaten zu dienen, werden sogenannte bestanschließende geometrisch erfassbare Körper benutzt um auf ihnen Koordinaten zu realisieren. Das Datum dieser Körper, (Kugel, Ellipsoide...), beschreibt ihre Größe und Positionierung relativ zur Erde.
#./glossary-de/glossary-datum-de.tex# <#425#> <#484#>Ellipsoid<#484#><#485#>29 #./glossary-de/glossary-ellipsoid-de.tex# Eine mögliche Bezugsfläche für Koordinaten sind Ellipsoidse. Durch definierte Halbmesser und Abplattungen sind sie mathematisch beherrschbare Körper, die sich trotzdem der wahren Gestalt der Erde genügend annähern. #./glossary-de/glossary-ellipsoid-de.tex# <#485#> <#488#>GPS<#488#><#489#>30 #./glossary-de/glossary_gps_de.tex# Das Akronym GPS steht für Global Positioning System. GPS ist ein System zur 3-dimensionalen Positionsbestimmung mittels räumlicher Bogenschläge von mindestens 4 Satelliten, bzw 2-dimensionalen Positionsbestimmung mit 3 Satelliten . Die bekanntesten Satelliten-Systeme sind unter anderen navstar-gps (USA) und glonass(GUS) sowie in Zukunft auch gallileo(EU).
#./glossary-de/glossary_gps_de.tex# <#489#>