#### Tipps:

- Wurde beim Kompilieren von GRASS die GDAL - Geospatial Data Abstraction Library von Frank Warmerdam mit der Option <#1980#>`./configure --with-gdal`<#1980#> aufgerufen, können Rasterdateien vieler Art durch den Aufruf <#1981#>`r.in.gdal input= Eingabedatei output=Ausgabedatei`<#1981#> in GRASS importiert werden. Es kann gleichzeitig eine GRASS <#1982#>LOCATION<#1982#> mit den richtgen Parametern für diese Rasterdateien erstellt werden.
- Beim Importieren von USGS-DEMs kommt es vor das ein oder mehrere meist am Rand gelegene Höhenkoordinaten einen falschen Wert von -32767 Metern aufweisen. Ob die ein Fehler in der Ursprungsdatei, ein Übertragungsfehler oder ähnliches ist kann noch nicht gesagt werden. Man kann nun die Rasterdatei per <#1983#>`r.out.ascii`<#1983#> in eine ASCII-Datei konvertieren und die Werte per Editor berichtigen, oder man benutzt den Befehl <#1984#>`r.mapcalc Ergebnissdatei=``if(Ausgangsdatei == -32767, null(),Ausgangsdatei)```<#1984#>. Hierdurch werden alle Werte der Ausgangsdatei die gleich -32767 sind auf null() also nicht vorhanden gesetzt.
- anstatt #math278##tex2html_wrap_inline1985# können auch andere logische Operatoren benutzt werden, so z.B. kleiner oder gleich #math279##tex2html_wrap_inline1987#, größer oder gleich #math280##tex2html_wrap_inline1989# , nicht gleich #math281##tex2html_wrap_inline1991# und so weiter. Eine Liste aller Möglichkeiten findet sich in der Manualpage zu r.mapcalc <#1993#>`g.manual r.mapcalc`<#1993#>.