#
Programm GPSMan

Dieses Programm zum Verwaltung und Bearbeitung von GPS-Daten verfügt über eine GUI und unterstützt laut Homepage Empfänger von Garmin und Lowrance. Das Tutorial stützt sich auf Erfahrungen, die mit den Garmin-Empfänger GPS II+ gemacht wurden.

Es wurde GPSMan Version 5.4 unter einer Debian GNU/Linux Installation (woody) verwendet.

Ist eine Verbindung mit dem Programm gpspoint zustande gekommen, so sollte GPSMan (GPSManager) relativ problemlos zum Laufen zu bringen sein. Nachdem man GPSMan an einen Platz seiner Wahl entpackt hat, muß das Startskript <#4284#>gpsman.tcl<#4284#> angepasst werden. Dies erfolgt mit einem Editor nach Wahl. Die folgenden Zeilen sind auf die eigene Installation abzustimmen:

    verbatim185#

Eine deutschsprachige Nutzerumgebung wählt man mit <#4289#>set LANG deutsch<#4289#>. Die Zeile <#4290#>set DEFSPORT /dev/ttyS1<#4290#> bezeichnet die vorgewählte serielle Schnittstelle, in diesem Fall COM2. Diese Einstellung kann im Programm geändert werden. Durch <#4291#>set USERDIR /spare/gisdata/gps/gpsman/gpsman-5.4/.gpsman-dir<#4291#> wird der Pfad deklariert, in dem GPSMan ein Verzeichniss mit Nutzerdaten anlegen kann. In <#4292#>set SRCDIR /spare/gisdata/gps/gpsman/gpsman-5.4/gmsrc<#4292#> schließlich wird der Pfad angegeben, in dem sich das Verzeichniss <#4293#>gmsrc<#4293#> befindet. Dies ist üblicherweise das Verzeichniss, in das GPSMan entpackt wurde. Sind diese Einstellungen gemacht, so kann das Startskript <#4294#>gpsman.tcl<#4294#> im GPSMan Installationsverzeichniss durch Eingabe von <#4295#>./gpsman.tcl<#4295#> an der Kommandozeile aufgerufen werden. Jetzt sollten drei Fenster erzeugt werden, mit denen GPSMan im folgenden bedient wird.