#### Tipps

- Um die Kommunikation zwischen Garmin und Rechner auf grundlegenste Art und Weise zu überprüfen, kann man wie folgt vorgehen. Das Garmin Interface ist auf NMEA/NMEA zu stellen. Hierdurch werden die empfangenen Daten im NMEA Protokoll an die Schnittstelle weitergereicht, auch wenn der Garmin keine Satelliten empfängt, werden weiterhin ,,leere`` Protokollpakete an die Schnittstelle gesendet. Um sich diese Pakete am Bildschirm anzeigen zu lassen, gibt man an der Kommandozeile den Befehl <#4242#>`cat /dev/ttyS1`<#4242#> für einen an dem COM2-Port angeschlossenen Garmin ein. Die auf dem Bildschirm ausgegebenen Datensätze sollten ähnlich den folgenden sein. Hierdurch lässt sich sozusagen die elektrische Verbindung zwischen Garmin und Computer testen.
- Sollte der Aufruf <#4243#>cat /dev/ttyS1/<#4243#> mit einem <#4244#>bash: /dev/ttyS1: Keine Berechtigung<#4244#> beschieden werden, so sind die Zugriffsrechte für den Benutzer nicht ausreichend, um auf die serielle Schnittstelle zuzugreifen.

<#4246#>NMEA<#4246#><#4247#>leer<#4247#> <#4248#>RTCM<#4248#><#4249#>leer<#4249#>

    verbatim180#