#
Lösung mit dem3D

Es wurde die Version 2.0a von dem3D auf einer Windows 2000 Installation verwendet.

Um USGS ASCII-DEMs und SDTS-DEMs unter Windows anzeigen zu lassen, hat das USGS das Programm dem3D zur Verfügung gestellt. Nach dem Start wird das gewünschte DEM mit <#1836#>File/Open<#1836#> aufgerufen und angezeigt (Abb. #dem3d_1#1837>). Durch Gedrückthalten der linken Maustaste und gleichzeitiges Bewegen der Maus kann das Modell in allen 3 Achsen bewegt werden. Mit der Schaltfläche <#1838#>Shader<#1838#> kann zwischen verschiedenen Oberflächen- und Beleuchtungsmodellen gewählt werden. Wahlweise kann unter der Schaltfläche <#1839#>Scene<#1839#> mit <#1840#>Camera<#1840#> das Projektionszentrum bestimmt und mit <#1841#> Lights<#1841#> Farbe und Standpunkt der Beleuchtungsquelle eingestellt werden. Die Himmelsrichtungen können durch <#1842#>Compass<#1842#> angezeigt und ein Gitter mit <#1843#>Grid<#1843#> bzw. eine Wasseroberfläche mit <#1844#>Water<#1844#> eingeblendet werden (Abb. #dem3d_2#1845>). Eine Statuszeile im linken unteren Fensterrahmen informiert über die Mausposition, Lage des Projektionszentrums, Überhöhung der Höhenkoordinaten und die gewählte Auflösung.

<#10367#>Abbildung<#10367#> 5.4: <#10368#>Anzeige des USGS-DEM ,,Craterlake`` mit dem3D<#10368#>
#math275##tex2html_wrap1910#

<#10371#>Abbildung<#10371#> 5.5: <#10372#>Anzeige des USGS-DEM ,,Craterlake`` mit Himmelsrichtung und Gitter mit dem3D<#10372#>
#math276##tex2html_wrap1918#