#
Lösung mit dlgv32/ DLG Viewer

Es wurden die Version 3.7 des DLG Viewers auf einer Windows 2000 Installation verwendet.

Denkbar einfach gestaltet sich die Lösung in dem USGS-Programm dlgv32. Nach dem Importieren des DEMs mit <#2297#>File/Open as New<#2297#> kann der gewünschte Wasserpegel unter <#2298#>Tools/Control Center/Options<#2298#> in der Karteikarte <#2299#>Vertical Options<#2299#> mit dem Schieberegler <#2300#>Water Level<#2300#> bestimmt werden. Die Einstellung <#2301#>Water Transparency<#2301#> kontrolliert den Grad der Transparenz des Wassers. In der Stellung <#2302#>Opaque<#2302#> wird das Wasser undurchsichtig, bei <#2303#>Clear<#2303#> ganz ausgeblendet.

<#10437#>Abbildung<#10437#> 7.3: <#10438#>Überflutungssimulation ,,Crater Lake Pegelhöhe bei 1900 Metern mit dlgv32<#10438#>
#math289##tex2html_wrap2409#

#./flood-model/flood-model-de.tex#