#### Nummerische Passpunkteingabe

Als Passpunkt wird per Mauszeiger gegebenenfalls nach Vergrößerung mit <#2855#>ZOOM<#2855#> ein Punkt ausgewählt. Im Terminalfenster erscheinen nun die sogenannten ``Tisch- oder Bildschirmkoordinaten".<#2856#>Tischkoordinaten<#2856#><#2857#>121 #./glossary-de/glossary-tischkoordinaten-de.tex# Als Tischkoordinaten werden z.B. die aus einer Karte mittels eines Digitalisiertisches abgegriffenen Koordinaten bezeichnet. #./glossary-de/glossary-tischkoordinaten-de.tex# <#2857#> Die Aufforderung <#2874#>Enter coordinates as east north: <#2874#> beantworten wir mit der Eingabe der Koordinaten des Punktes im Zielsystem (Rechtswert Hochwert getrennt durch ein Leerzeichen). Sind per <#2875#>ANALYZE<#2875#> Passpunkte entfernt worden, so werden sie durch einen roten Punkt symbolisiert. Die für die Transformation benutzten Punkte werden als grüner Punkt angezeigt. Sind die ausgegebenen Differenzen weiterhin zu groß sollten ggf. die Passpunkte in einem stärker vergrößertem Ausschnitt ausgewählt werden. <#2876#>Bildschirmkoordinaten<#2876#><#2877#>123 #./glossary-de/glossary-bildschirmkoordinaten-de.tex# Werden Koordinaten in einer gescannten Vorlage am Bildschirm erzeugt so spricht man von Bildschirmkoordinaten. #./glossary-de/glossary-bildschirmkoordinaten-de.tex# <#2877#>