## Importieren von Punktdaten

Mit dem Befehl <#686#>`s.in.ascii`<#686#> (das ,,s`` steht in diesem Fall für ,,sites``) werden ASCII-kodiertei Datensätze als Punktdaten in GRASS importiert. Die ASCII-Datei könnte z.B. zeilenweise den Rechtswert, Hochwert und die Höhe (des Punktes) enthalten. Die Trennung der einzelnen Werte erfolgt mittels eines Feldtrenners, des Parameters <#688#>`fs=`<#688#> im Befehlsaufruf. Dieser fs (Field Seperator) kann alle möglichen Zeichen umfassen, Leerzeichen sind die hier Grundeinstellung. Soll ein Tabulator als fs benutzt werden wird so wird er mit <#689#>`fs=tab`<#689#> gesetzt. <#690#>ascii<#690#><#691#>41 #./glossary-de/glossary-ascii-de.tex# Ascii ist die Abkürzung für den ,,american standardcode for information interchange``. Gemeint ist eine Zeichensatztabelle in der Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen kodiert sind. #./glossary-de/glossary-ascii-de.tex# <#691#>

    verbatim51#

Um genauere Angaben über die soeben importierten Daten zu erhalten, kann der Befehl <#838#>`s.info`<#838#> benutzt werden.

    verbatim52#

Aus dem folgendem Bildschirm können die Regionsparameter entnommen werden, um die importierte Datei in den GRASS - Monitoren vollständig darstellen zu können. Dies kann per Hand über <#843#>`g.region`<#843#> und die folgende interaktive Benutzerführung geschehen.

    verbatim53#

Eine einfachere Möglichkeit ist, GRASS die Parameter aus der importierten Datei direkt zu übergeben. Dies geschieht, indem man dem Befehl <#848#>`g.region`<#848#> diejenige Datei im Aufruf übergibt, aus der die Parameterinformationen insbesondere die Kartenrandkoordinaten extrahiert werden sollen. In diesem Fall also die <#849#>sites<#849#> - Datei ,,tiefen". Auch Vektor- oder Rasterdateien lassen sich so von <#850#>`g.region`<#850#> auswerten. Natürlich muß das ,,Kennwort <#851#>`sites`<#851#> in einem solchen Fall durch <#852#>`rast`<#852#> oder <#853#>`vect`<#853#> ersetzt werden.

    verbatim54#