#### Punkt 5

Um das gescannte Luftbild nun mit den eingegebenen Werten für die Rahmenmarken zu verbinden werden, werden sie im nächsten Schritt, Punkt <#3663#>5 Compute image-to-photo transformation<#3663#>, einander zugewiesen (Abb. #marks1#3664>). Durch geschicktes heranzoomen und anklicken der Rahmenmarken, doppelklicken des entsprechenden Eintrages in der Liste, mit einem bestätigendem, abschließendem Mausklick in dem GRASS - Monitor werden alle Rahmenmarken identifiziert. Die im Luftbild ausgewiesenen Nummern stimmen mit denen in der Liste überein. Ein abschließendes Überprüfen mit der <#3665#>ANALYZE<#3665#> - Funktion sollte erfolgen (Abb. #marks2#3666>). Mit dem verlassen des Identifizierungmenüs werden die Parameter gespeichert.

<#10601#>Abbildung<#10601#> 10.1: <#10602#>Identifizierung der Rahmenmarken in GRASS<#10602#>
#math303##tex2html_wrap4027#

<#10605#>Abbildung<#10605#> 10.2: <#10606#>Analysierung der Genauigkeit der Rahmenmarkenidentifizierung in GRASS<#10606#>
#math304##tex2html_wrap4035#