#### Punkt 3

Hier wird die zu Begin erzeugte Rasterdatei <#3647#>h<#3647#> an <#3648#>i.ortho.photo<#3648#> übergeben. Wie schon Eingangs erwähnt, kann bei geringen Höhenunterschieden das Orthophoto ohne Höhenmodell berechnet werden, hierbei werden die Verzerrungen beseitigt die sich aus der Zentralprojktion der Kamera ergeben. Das Ergebnis ist eine Parallelprojektion. So kann das Orthophoto genau wie eine Karte verwendet werden.

    verbatim163#

Um die Luftbildentzerrung zu berechnen benötigt GRASS Angaben zu der verwendeten Kamera oder besser Reihenmeßkammer. Benutzt wurde eine ZEISS Luftbildkamera RMK TOP 15. Die dem Kalibrierschein entnommenen Werte werden in das unter Punkt <#3653#>4 Select/Modify imagery group camera<#3653#> eingetragen.

    verbatim164#

Im folgenden Eingabemenü werden den im Luftbild vorhandene Rahmenmarken die entsprechenden Werte der Kalibrierung zugeordnet.

    verbatim165#