#### Programmaufruf

Dem Programmaufruf <#4898#>ppmtompeg<#4898#> wird eine Parameterdatei übergeben die folgende Informationen enthält:

    verbatim198#

Wichtig sind hierbei die korrekten Pfadangaben für Eingabe- <#4903#>INPUT_DIR /tmp/flug/<#4903#> und Ausgabedateien <#4904#>OUTPUT /home/heiko/flug/flympeg1<#4904#>.
Die in eckigen Klammern stehenden Zahlen geben die an <#4905#>fly<#4905#> anzuhägenden Dateibezeichnungen an.

    verbatim199#