#### Tipps

- Mit den Optionen der Interpolationsbefehle sollte nicht sorglos umgegangen werden. Es wird hier auf die Aufsätze[#mitasova##1###] der beteiligten Entwicklerin Helena Mitasova sei hier verwiesen.

<#10287#>Abbildung<#10287#> 3.3: <#10288#> GRASS-Monitor mit den interpolierten Rastertiefendaten ,,Hafen Elsfleth`` aus dem Modul <#1058#>`s.surf.idw`<#1058#><#10288#>
#math263##tex2html_wrap1410# .

    verbatim70#

Ist der an der Kommandozeile übergebene Parameter <#1064#>`tension=`<#1064#> zu klein gewählt, die Defaulteinstellung ist hier <#1065#>`tension=40`<#1065#>, kann es bei starken Änderungen der Höhenwerte zu einer <#1066#>Overshoot<#1066#> - Warnung des Programmes kommen. Siehe folgendem Beispielaufruf. Diese besagt das es mit den eingestellten Werten nicht möglich ist eine geglättete Oberfläche zu erzeugen. Durch die Erhöhung des entsprechenden Parameters kann dieser Warnung abgeholfen werden. Auch hier sollten den schon erwähnten Literaturhinweisen und Manual-Pages beachtung geschenkt werden.

    verbatim71#