## Einlesen des DHM

Nachdem mit <#1961#>`g.region`<#1961#> die Parameter des Mapset angepasst wurden kann der nochmalige Aufruf <#1962#>`m.dem.extract`<#1962#> wiederum mit Angabe des Importpfades <#1963#>`input=`<#1963#> und der zu erzeugenden Rasterdatei <#1964#>`output=`<#1964#> diesmal korrekt bearbeitet werden und man wird mit der Meldung <#1965#>`intersects with current geographic region`<#1965#> belohnt. Um nur das File 1 des DEM zu importieren werden noch die Optionen <#1966#>`start=1 end=1`<#1966#> übergeben.
Das Anzeigen der Rasterdatei geschieht wieder mit <#1967#>`d.rast`<#1967#> in einem mit <#1968#>`d.mon`<#1968#> geöffneten oder ausgewählten Monitor.

    verbatim89#

<#10381#>Abbildung<#10381#> 5.6: <#10382#>GRASS-Ausgabemonitor mit USGS DEM Crater Lake<#10382#>
#math277##tex2html_wrap2053#