#### Informationsdatei zu den Kacheln

In jedem Ordener Unterhalb des <#5196#>tiles<#5196#> - Verzeichnises in dem Bilddaten einer Auflösungsstufe gespeichert sind ist eine Informationsdatei vorhanden in der Daten zu den Kacheln gespeichert sind. Der Aufbau dieser <#5197#>info<#5197#> - Dateien kann mit jedem Editor betrachtet werden oder auch mit dem Befehl <#5198#>`cat Dateiname`<#5198#>.

    verbatim212#

Die ersten beiden Zahlen bezeichnen die Ausdehnung der einzelnen Kacheln angegeben in Pixel, in diesem Fall also 2000 * 2000 Pixel. Beginnend mit jedem <#5203#>#<#5203#> wird in den eckigen Klammern eine Kachel benannt für die im folgenden die linke untere und rechte obere Bildecke mit Koordinatenwerten bezeichnet wird. Hierdurch können im weiteren Verlauf Symbole direkt über Koordinatenangaben (in diesem Fall Gauß-Krüger) in der Karte in allen Auflösungsstufen plaziert werden. Da die Auflösungsstufe 100000 Beispielsweise nur durch eine Kachel repräsentiert wird hat die info - Datei die folgende Form. Die Größe der Kachel Nummer <#5204#>1x1<#5204#> ist 1000 * 1000 Pixel, in den nächsten 4 Zeilen sind jeweils wieder die Koordinatenpaare der linken unteren und rechten oberen Ecke aufgeführt.

    verbatim213#