#
Lösung mit GRASS

Es wurde GRASS 5.0pre1 unter einer Debian GNU/Linux Installation (woody) verwendet.

Um ein digitales Höhenmodell zu importieren, muss eine Umgebung aus passender <#1856#>Location<#1856#>, <#1857#>Mapset<#1857#> und <#1858#>Region<#1858#> geschaffen werden. Dies sollte gleich beim Aufruf von <#1859#>`grass5`<#1859#> erfolgen, da hier am einfachsten alle Parameter eingegeben werden können. Ein nachträgliches Ändern und Anpassen ist zwar mit <#1860#>`g.region`<#1860#> für die Regionsparameter und <#1862#>`g.setproj`<#1862#> für die Projektion möglich, aber die Änderung der Projektion bewirkt hierbei keine Neuprojektion schon vorhandener Daten in der Location. Solche Umprojektionen können mit <#1863#>`s.proj`<#1863#>, <#1864#>`v.proj`<#1864#> und <#1865#>`r.proj`<#1865#> erfolgen.
Es sollten also bekannt sein: die Projektionsart, bei Daten des USGS üblicherweise UTM (Universal Transversal Marcatorprojection), der Meridianstreifen<#1866#>Meridianstreifen<#1866#><#1871#>85 #./glossary-de/glossary-meridianstreifen-de.tex# Ein Meridianstreifen besteht aus einem Zentralmeridian und einer Anzahl von Meridianen links und rechts von ihm. Genutzt werden Meridianstreifen Beispielsweise bei der Definition von Koordinatensystemen. #./glossary-de/glossary-meridianstreifen-de.tex# <#1871#> <#1947#>UTM<#1947#><#1948#>86 #./glossary-de/glossary-utm-de.tex# In dem UTM- (Universelle Transversale Mercatorprojektion) Koordinatensystem können Koordinaten Weltweit abgespeichert werden. Die benutzten Meridianstreifen sind 6 Grad breit. #./glossary-de/glossary-utm-de.tex# <#1948#>, müssen können noch das verwendete Ellipsoid und das Datum der Koordinatenrealisierung angegeben werden. Sollte die Ausdehnung des DHM nicht bekannt sein so kann man mehr oder weniger mühsam mit einem Editor den Header durchforschen oder man importiert das Modell mittels <#1952#>`m.dem.extract`<#1952#> unter Angabe der Importdatei <#1953#>`input=`<#1953#> und ohne Angabe einer Ausgabedatei <#1954#>`output`<#1954#>. Das Programm wird nun im Examination - Modus ausgeführt. Hierdurch erhält man in der Programmmeldung Angaben über die aktuellen Regionsparameter <#1955#>Current Region Settings<#1955#>, und interessanter, über die zu importierende Datei zum Beispiel:

    verbatim88#

Somit haben wir alle Informationen um das Digitale Höhenmodell zu importieren.