#### Passpunkte

Um die Transformationsparameter, in diesem Fall für eine Rotation und ggf. eine Maßstabsänderung, bestimmen zu können, sind sogenannte Passpunkte zu bestimmen. Im Idealfall nimmt man hier die Eckpunkte der Rasterdatei, z.B. einer Karte, für die natürlich Koordinaten in Start- und Ziellocation/ -mapset vorliegen müssen. Es können aber auch Punkte innerhalb der Rasterdatei, wie etwa Gitterkreuze oder andere bekannte Punkte benutzt werden. Diese sollten nach Möglichkeit ein Rechteck aufspannen und großflächig über den zu transformierenden Bereich verteilt sein. In diesen Fällen reichen 4 Punkte aus, um die Transformation mit einer Kontrolle durchzuführen. Sollten keine Punkte bekannt sein, kann man die Transformationsparameter durch Bestimmung identischer Punkte in der Startdatei und einer schon im Zielsystem vorhandenen geokodierten Datei erfolgen. Als Beispiel könnten in einem Luftbild anhand einer schon vorhandenen georeferenzierten Karte so entsprechende Passpunkte erzeugt werden. Die Bestimmung der Passpunkte erfolgt mit Unterstützung eines Monitores, der mit <#2690#>d.mon<#2690#> geöffnet wird. Nach dem Starten des Programmes <#2691#>i.points<#2691#> wird die Start - <#2692#>GROUP<#2692#> abgefragt. Im Monitor kann jetzt per doppeltem Mausklick im Menü <#2693#>Mapset import<#2693#> die zu transformierende Datei ausgewählt werden. Links unten im Monitor befindet sich eine Befehlszeile mit den durch Anklicken auswählbaren Befehlen <#2694#>Quit<#2694#> zum Beenden, <#2695#>ZOOM<#2695#> für eine Auschnittsvergrößerung, <#2696#>PLOT RASTER<#2696#> um weitere Rasterdateien anzeigen zu lassen und schließlich kann mit <#2697#>ANALYZE<#2697#> eine Aufstellung der Einzel- und Gesamtfehler der Passpunkte ausgegeben werden. In dieser Aufstellung können einzelne Passpunkte durch Doppelklicken aus der Transformation entfernt oder hinzugefügt werden. Als Minimum braucht GRASS 4 Punkte um eine Analyse zu erstellen. Nach [#neteler##1###] sollte der Gesamtfehler nicht größer sein als die halbe Auflösung (<#2699#>GRID RESOLUTION<#2699#>) des Zielsystems.

<#2700#>Passpunkte<#2700#><#2701#>112 #./glossary-de/glossary-passpunkte-de.tex# Passpunkte werden Beispielsweise benutzt um Transformationsparameter zu ermitteln. Für die Passpunkte müssen Koordinaten in den verschiedenen Koordinatensystemen vorliegen. #./glossary-de/glossary-passpunkte-de.tex# <#2701#>

    verbatim122#