#
Übersicht der bearbeiteten Aufgaben

Aufgabe | Programme | ab Seite
Punktdaten einlesen und digitales Höhenmodell erzeugen | GRASS | #computing_site_data_de#128>
Triangulation in den Punktdaten | GRASS | #triangulate_site_data_de#129>
Höhenlinien aus einem Punktraster erzeugen | GRASS | #computing_contur_lines_de#130>
Digitales Höhenmodell des United States Geological Survey (USGS) importieren | g3DGMV, VTBUILDER, dem3D, GRASS, dlgv32 | #import_usgs_dem_de#131>
Überflutungssimulation im Höhenmodell erzeugen | GRASS, dem3D, dlgv32 | #flood_model_de#132>
Georeferenzierung einer Rasterdatei | GRASS | #georeferencing_de#133>
Volumenberechnung aus Rasterdaten | GRASS | #computing_volumina_de#134>
Bildschirmdigitalisierung | GRASS | #sec:Digitalisierung_am_Bildschirm#135>
Mosaik aus Luftbildern erstellen | GRASS | #mosaicking_aerial_images_de#136>
Verarbeiten von GPS - Daten | gpspoint, GPSMan | #handling_gps_data_de#137>
Differentielle GPS - Messung | DGPSIP | #differential_gps_de#138>
Flug über das Höhenmodell | VTP Enviro, GRASS | #fly_over_dem_de#139>
Karten im Netz präsentieren -Web Mapping- | Mapit!, MAPSERVER | #web_mapping_de#140>
EDBS Daten verarbeiten | GRASS | #computing_edbs_data_de#141>
Daten konvertieren | ;SPMnbsp; | #converting_data_de#142>