## Verwalten von GPS-Daten

Das Auslesen von Waypoints geschieht durch den Kommandozeilenaufruf <#4262#>./gpspoint -g -d /dev/ttyS1 -dw /tmp/gpspoint/heiko<#4262#>. Dabei bezeichnen die Flaggen (Optionen) <#4263#>-g<#4263#>, wie aus dem Startbildschirm ersichtlich, den Programmablauf im sogenannten Garmin - Modus, <#4264#>-d<#4264#> gibt die COM Schnittstelle an, <#4265#>-dw<#4265#> liest die waypoints aus dem Speicher des Garmin aus und sichert sie in der Datei <#4266#>/tmp/gpspoint/heiko<#4266#>.

    verbatim182#

Die so ausgelesenen 10 Punkte werden in einer Datei mit folgender Form gespeichert. Der ,,Lattenzaun #`` zu Beginn der Headerzeilen kommentiert diese aus, so das sie nicht beachtet werden. Zum ,,Hochladen von Waypoints in den Garmin muss die Koordinatenliste in der gleichen Form vorliegen.

    verbatim183#

Auf die gleiche Weise verfährt man beim Verwalten der Tracks und Routes.