## Erzeugung eines Orthophotos ohne Höhenmodell

Da für die hier erfolgende Luftbildentzerrung keine Georeferenzierung in ein anderes Koordinatensystem erforderlich ist, diese erfolgt später bei der Mosaikerstellung, reicht es aus, alle Luftbilder mit <#3605#>`r.in.tiff`<#3605#> in ein <#3606#>Mapset<#3606#> einer <#3607#>Location<#3607#> zu importieren. Der Ablauf wird hier beispielhaft mit der Datei <#3608#>181.tif<#3608#> durchgeführt.

    verbatim157#

Obwohl kein Höhenmodell benötigt wird, muß man eine Rasterdatei von der Größe des Ziel-<#3613#>Mapsets<#3613#> mit dem Befehl <#3614#>r.mapcalc h=0<#3614#> erstellt. Hiermit wird eine Datei <#3615#>h<#3615#> mit einem Rasterwert 0 für jede Zelle erzeugt. Diese Datei wird später für die Entzerrung benötigt.

    verbatim158#

Zur weiteren Bearbeitung kann direkt das Modul <#3620#>`i.ortho.photo`<#3620#> aufgerufen werden. Hier werden der Rheihe nach die Punkte <#3621#>1 - 8<#3621#> abgearbeitet.

    verbatim159#