#
Lösung mit GRASS

Es wurde GRASS 5.0pre1 unter einer Debian GNU/Linux Installation (woody) verwendet.

GRASS bedient sich zur Lösung dieser Aufgabe eines integrativen Verfahrens, d.h. es ,,zählt die Zellen in jeder Ebene über bzw. unter jedem einzelnen Rasterelement. Die Genauigkeit kann begrenzt durch die Ausgangsdaten über die in <#2989#>g.region<#2989#> angegebene Auflösung beeinflusst werden. Der Wassserstand im Krater ist natürlich schwankend, wird aber auf mit 1883 m über dem Meeresspiegel angegeben. Zusammen mit den Echolotdaten des Kratergrundes kann somit eine Volumenberechnung des Sees erfolgen.