#### Vorbereitung einer Transformation

Zum Ausführen einer Transformation benötigt GRASS zwei <#2655#> LOCATION<#2655#> Umgebungen, eine für das Ausgangskoordinatensystem <#2656#> start<#2656#> und die andere für das Zielsystem <#2657#>ziel<#2657#>, dies ist im Normalfall das ,,Arbeitssystem`` also die schon erstellte <#2658#>LOCATION<#2658#>. Für das Ausgangssystem wird eine neue <#2659#>LOCATION<#2659#> mit einem <#2660#> MAPSET<#2660#> in einem X,Y- Koordinatensystem erstellt. Dies entspricht ja den durch den Scanvorgang erzeugten ebenen Koordinaten. In die Ausgangs - <#2661#>MAPSET<#2661#> wird die Rasterdatei je nach Dateiformat z.B. mit <#2662#>`r.in.tiff`<#2662#> eingelesen. Die <#2663#> REGION<#2663#> - Parameter des <#2664#>MAPSET<#2664#> können mit dem Befehl <#2665#> g.support rast=Rasterdateiname<#2665#> angepasst werden.

    verbatim117#

Um das Transformieren und damit gleichzeitig das Geokodieren von mehreren Rasterdateien in einem Schritt zu ermöglichen, wird <#2670#> i.group<#2670#> aufgerufen. Dies hat auch dann erfolgen, wenn nur eine Datei zu bearbeiten ist. Hier könnte eine Liste von Rasterdateien erstellt werden die in eine Ziellocation transformiert werden sollen. Im folgenden Dialog werden die zu transformierenden Dateien einer Gruppe zugeordnet. Zum definieren des Zielsystems dient der Befehl <#2671#>`i.target`<#2671#>, hier werden über einen Dialog zuerst die Dateien <#2672#>`group`<#2672#> und dann die Ziel-<#2673#>`LOCATION`<#2673#> benannt. Durch die Eingabe von <#2674#>`list`<#2674#> werden alle möglichen Gruppen und Ziellocations/ -mapsets ausgegeben.

    verbatim118#

    verbatim119#

    verbatim120#