##
Einbinden der erzeugten Höhenlinien aus Kapitel #computing_contur_lines_de#5410> Seite #computing_contur_lines_de:grass#5411>

Um die mit GRASS erzeugten Höhenlinien in Mapserver einzubinden werden die im GRASS-Vektorformat vorliegenden Höhenlinien in Shapefiles konvertiert. Nachdem GRASS wie in Kapitel #import_usgs_dem_de:grass#5413> beschrieben geöffnet wurde wird das Kommando <#5414#>v.out.shape<#5414#> zum Datenexport benutzt. Übergeben werdem dem Kommando dabei der Name der GRASS-Vektordatei <#5415#>map=<#5415#> und der Name des auszugebenden Shapefiles mit dem Verzeichnis in das geschrieben werden soll <#5416#>prefix=<#5416#>.

    verbatim229#

Die erzeugten Dateien <#5421#>hoehenlinien.shp, hoehenlinien.shx, hoehenlinien.dbf<#5421#> werden in das <#5422#>data<#5422#>-Verzeichnis von MapServer kopiert

    verbatim230#

In die <#5427#>demo.map<#5427#> datei wird folgende Zeile eingefügt um die Höhenlinen für MapServer zugänglich zu machen.

    verbatim231#

Damit in dem Auswahlmenü der MapServer-Webseite der Eintrag für diese Höhenlinien auftaucht wird die <#5432#>demo.html<#5432#> durch die Zeile <#5433#>;SPMlt;option value="hlinien" [hlinien_select];SPMgt; Höhenlinien<#5433#> folgt ergänzt.

    verbatim232#

Anschließend können die ,,GRASS-Höhenlinien`` zusammen mit der Karte, Luftbild u.s.w. in MapServer angezeigt werden. Interessant ist auch ein Vergleich der ,,GRASS-Höhenlinien`` mit den vom USGS gelieferten ,,Cratercontour``-Linien.

<#10858#>Abbildung<#10858#> 14.7: <#10859#>Vergleich der GRASS-Höhenlinien (rot) mit den USGS-Contourlines (grün) in MapServer<#10859#>
#math325##tex2html_wrap6141#