#### Mit s.surf.rst

Auch der Befehl <#1036#>`s.surf.rst`<#1036#> interpoliert Rasterdaten aus Punktdaten. Im Unterschied zu <#1038#>`ssurfidw`<#1038#> können zusätzliche die Rasterdateien mit verschiedenen Inhalten erzeugt werden. Mit <#1039#>`input=`<#1039#> wird die zu interpolierende Punktdatei aufgerufen. Weiter kann man als Ausgabedateien Höhen- <#1040#>`elev=`<#1040#>Dateiname, Neigungs- <#1041#>`slope=`<#1041#>Dateiname, Verhältniss- <#1042#>`aspect=`<#1042#>Dateiname, Profilkrümmungs- <#1043#>`pcurv=`<#1043#>Dateiname, Tangentialkrümmungs- <#1044#>`tcurv=`<#1044#>Dateiname und mittleren Krümmungsdateien <#1045#>`mcurv=`<#1045#>Dateiname wählen. Natürlich können auch mehrere Dateien ausgegeben werden.
Die Interpolation kann durch weitere Parameter beeinflusst werden, so können Minimaldistanzen zwischen zu interpolierenden Punkten angegeben werden <#1046#>`dmin=`<#1046#>, Überhöhungsfaktoren für die Attributwerte, in diesem Fall die Höhe, <#1047#>`zmult=`<#1047#>, Spannungs- und Glättungsparameter für die Oberflächenglättung <#1048#>`tension= smoothing=`<#1048#>. Eine Mindestanzahl von zu interpolierenden Punkten kann angegeben werden <#1049#>`npmin=`<#1049#>, die Ausgangseinstellung ist hier 200, dieser Wert sollte aber bei heterogenen, also zum Beispiel bei Daten die nicht gleichen Ursprungs sind, erhöht werden. Durch Eingabe von <#1050#>`segmax=700`<#1050#> kann in diesem Fall die Dauer der Berechnung verkürzt werden, diese Option ist Abhängig von der vorgegebenen Anzahl der Punkte, hier weniger als 700.