Von ESRI eingef"uhrtes Format f"ur Geodaten. Es besteht aus 4 Einzeldateien
pro "`Shapefile"'. Die .apr-Datei mit den Definitionen des Projekts, z. B. der
Dateipfade. Die .shp-Datei zur Speicherung der Geometriedaten. Die .shx-Datei
mit dem Index der Geometrie und schließlich die .dbf-Datei (DBase) zur 
Speicherung der Attributdaten. 
