Nächste Seite: Lösung mit dlgv32 / Aufwärts: Einlesen des DHM Vorherige Seite: Einlesen des DHM Inhalt Index

#### Tipps:

- Beim Importieren von USGS-DEMs kommt es vor das ein oder mehrere meist am Rand gelegene Höhenkoordinaten einen falschen Wert von -32767 Metern aufweisen. Ob die ein Fehler in der Ursprungsdatei, ein Übertragungsfehler oder ähnliches ist kann noch nicht gesagt werden. Man kann nun die Rasterdatei per r.out.ascii in eine ASCII-Datei konvertieren und die Werte per Editor berichtigen, oder man benutzt den Befehl r.mapcalc 'Ergebnissdatei=if(Ausgangsdatei == -32767, null(), Ausgangsdatei)'. Hierdurch werden alle Werte der Ausgangsdatei die gleich -32767 sind auf null() also nicht vorhanden gesetzt.
- anstatt können auch andere logische Operatoren benutzt werden, so z.B. kleiner oder gleich , größer oder gleich , nicht gleich und so weiter. Eine Liste aller Möglichkeiten findet sich in der Manualpage zu r.mapcalc man r.mapcalc.