Nächste Seite: Steuerbare Umwandlung Aufwärts: Punktdaten in Rasterdaten umwandeln Vorherige Seite: Punktdaten in Rasterdaten umwandeln Inhalt Index

#### Schnelle Umwandlung

Aus den importierten Punktdaten wird ein Raster entsprechend der gewählten Auflösung Grid Resolution in den Regionsparametern interpoliert. Hierbei wird die Methode der numerischen Annäherung durch gewichtete Mittelbildung verwendet. Dem Befehl s.surf.idw werden als Parameter die Anzahl der zu Nutzenden Interpolationspunkte übergeben npoints=5. Die Ausgangseinstellung ist hier 12 Punkte. Je nach gegebener Punktdichte kann mit diesem Wert das Ergebnis beeinflusst werden (s. 4.3).

    GRASS:~ > s.surf.idw input=tiefen output=tiefenraster npoints=5
    Reading sites map (tiefen) ...
    Interpolating raster map <tiefenraster> ... 657 rows ... done