Nächste Seite: Flug über das Höhenmodell Aufwärts: Durchführung der Messung Vorherige Seite: Einstellungen am Garmin Inhalt Index

#### Einstellungen am Rechner

Ist die Datenübertragung Rechner-Computer gegeben so braucht nur das Programm DGPSIP gestartet werden. Im Betrieb unter GNU/LINUX arbeitet man an der Kommandozeile für Windows gbt es ein GUI. Die bei jedem Aufruf angezeigte Warnung das das kann durch setzt des Schalters -w im Programmaufruf verhindert werden.

    bash-2.05$ ./dgpsip --help
    dgpsip receives DGPS over IP and sends to serial port
    Usage: dgpsip [OPTIONS]
      Options are:
        -c capture_file  saves GPS NMEA data to file
        -d    decode RTCM and print to stdout
           this turns off tty output, use -o to turn it on again
        -h DGPS_host  sets name of server to connect to
           default is dgps.wsrcc.com
        -p DGPS_port  sets IP port #/name to connect to
           default is IANA assigned port rtcm-sc104 (2101)
        -o serial_port  sets name of serial output device
           default is /dev/gps - a link to /dev/tty??
        -s serial_speed  sets serial output baud rate
           default is 4800 baud
        -v verblevel  turns on extra output
           see README for details
        -w turns off startup warranty message

Mit der Option -o wird der serielle Anschluss angegeben an dem der Garmin-Empfänger angeschlossen ist. Die Internet-Adresse kann mit h angepasst werden, die Portnummer mit -p. Als Grundeinstellung sind hier jeweils die passenden Angaben für die Referenzstation in Point Blunt, Kalifornien angegeben. Um den Empfang der Korrekturdaten aus dem Internet zu überprüfen kann beim Aufruf von dgpsip der Schalter -d gesetzt werden der die empfangenen Korrekturdaten dekodiert und an die Kommandozeile übergibt. Nach ein paar Zeilen ohne Daten die zur Synchronisation des Empfangs mit der Ausgabe dienen, werden die Korrekturdaten an der Kommandozeile ausgegeben und könnten von hieraus durchaus weiterverwendet werden.

    bash-2.05$ ./dgpsip -o /dev/ttyS1 -w -d

    H       9       268     2983.2  1       4       2
    S       26      0       30      2983.2  -1.760  0.002
    S       21      0       151     2983.2  -0.880  0.004
    H       9       268     2984.4  2       5       3
    S       17      0       76      2984.4  2.940   0.000
    S       6       0       84      2984.4  -0.100  0.002
    S       15      0       190     2984.4  2.740   0.000
    H       9       268     2985.0  3       5       2
    S       23      0       77      2985.0  2.740   0.000
    S       18      0       22      2985.0  2.660   0.002
    S       22      0       223     2985.0  0.600   -0.002
    f       3100    200
    s       321     36
    H       9       268     2986.2  4       4       2
    S       26      0       30      2986.2  -1.780  -0.004
    S       21      0       151     2986.2  -0.900  0.004
    H       9       268     2987.4  5       5       3
    S       17      0       76      2987.4  2.940   0.000
    S       6       0       84      2987.4  -0.120  0.002
    S       15      0       190     2987.4  2.780   0.000
    H       9       268     2988.0  6       5       2
    S       23      0       77      2988.0  2.740   0.000
    S       18      0       22      2988.0  2.700   0.004
    S       22      0       223     2988.0  0.600   0.002
    H       9       268     2989.2  7       4       2
    S       26      0       30      2989.2  -1.700  0.000
    S       21      0       151     2989.2  -0.900  0.002
    H       9       268     2990.4  0       5       3
    S       17      0       76      2990.4  2.980   0.002
    S       6       0       84      2990.4  -0.060  0.002
    S       15      0       190     2990.4  2.840   0.002
    f       3100    200
    s       321     36

Bekommt man ein Ausgabe ähnlich der ausgegebenen, kann man diese Daten nun an den Garmin umleiten, oder besser gesagt die Umleitung an die Kommandozeile , die sogenannte Standardausgabe (stdout) aufheben. Dieser Aufruf an der Kommandozeile ist denkbar einfach. Nach ein paar Sekunden sollten nun im Garmin-Display Angaben über Frequenz Dämpfung und falls eine Positionsbestimmung möglich war auch die Entfernung zur Referenzstation abzulesen sein.

    bash-2.05$ ./dgpsip -o /dev/ttyS1 -w

Nächste Seite: Flug über das Höhenmodell Aufwärts: Durchführung der Messung Vorherige Seite: Einstellungen am Garmin Inhalt Index