Nächste Seite: Numerische Passpunkteingabe Aufwärts: Georeferenzierung einer unverzerrten nicht Vorherige Seite: Vorbereitung einer Transformation Inhalt Index

#### Passpunkte

Um die Transformationsparameter, in diesem Fall für eine Rotation und ggf. eine Maßstabsänderung, bestimmen zu können sind sogenannte Passpunkte zu bestimmen. Im Idealfall nimmt man hier die Eckpunkte der Rasterdatei z.B. einer Karte, für die natürlich Koordinaten im Start- und Zielsystem vorliegen müssen. Es können aber auch Punkte innerhalb der Rasterdatei, wie etwa Gitterkreuze oder andere bekannte Punkte benutzt werden. Diese sollten nach Möglichkeit ein Rechteck aufspannen und flächenhaft d.h. gleichmäßig über den zu transformierenden Bereich verteilt sein. In diesen Fällen reichen 4 Punkte aus um die Transformation mit einer Kontrolle durchzuführen. Sollten keine Punkte bekannt sein, kann man die Transformationsparameter durch Bestimmung identischer Punkte in der Startdatei und einer schon im Zielsystem vorhandenen geokodierten Datei erfolgen. Als Beispiel könnten in einem Luftbild anhand einer schon vorhandenen georeferenzierten Karte so entsprechende Passpunkte erzeugt werden. Die Bestimmung der Passpunkte erfolgt mit Unterstützung eines Monitores, der mit d.mon geöffnet wird. Nach dem Starten des Programmes i.points wird die Start - GROUP abgefragt. Im Monitor kann jetzt per doppeltem Mausklick im Menü Mapset import die zu transformierende Datei ausgewählt werden. Links unten im Monitor befindet sich eine Befehlszeile mit den durch Anklicken auswählbaren Befehlen Quit zum Beenden, ZOOM für eine Auschnittsvergrößerung, PLOT RASTER um weitere Rasterdateien anzeigen zu lassen und schließlich kann mit ANALYZE eine Aufstellung der Einzel- und Gesamtfehler der Passpunkte ausgegeben werden. In dieser Aufstellung können einzelne Passpunkte durch Doppelklicken aus der Transformation entfernt oder hinzugefügt werden. Als Minimum braucht GRASS 4 Punkte um eine Analyse zu erstellen. Nach [3] sollte der Gesamtfehler nicht größer sein als die Auflösung (GRID RESOLUTION) des Zielsystems.

Passpunkteleer

    GRASS:/spare/gisdata/grass/bin >d.mon

    GRASS:/spare/gisdata/grass/bin >i.points

Nächste Seite: Numerische Passpunkteingabe Aufwärts: Georeferenzierung einer unverzerrten nicht Vorherige Seite: Vorbereitung einer Transformation Inhalt Index