Nächste Seite: Höhenlinien aus Punktraster erzeugen Aufwärts: Digitales Höhenmodell des United Vorherige Seite: Tipps: Inhalt Index

#
Lösung mit dlgv32 / DLG Viewer

Es wurde der DLG Viewer 3.7 unter einer Windows 2000 Installation verwendet.

Ein weiteres Programm Des USGS ist dlgv32 (Digital Line Graph Viewer). Neben der Möglichkeit USGS Vektor-Dateien (DLGs) anzuzeigen kann es auch USGS ASCII-DEMs und SDTS DEMs verarbeiten. Unter Anderem importiert dlgv32 in der Version 3.7 USGS DEMs, Orthophotos (DOG) und Rastergraphiken(DRG) im GEOTIFF- geotiffleerFormat, GTOPO30 Höhendaten GTOPO30leer und CDED-Dateien (Canadian Digital Elevation Data).

Abbildung 6.7: Importiertes USGS DEM ,,Crater Lake`` in dlgv32

Die Anzeige in dlgv32 alias DLG Viewer kann in Tools/Control Center/Options Beeinflusst werden. Informationen über die dargestellten Daten erhällt man in der Statusanzeige im unteren Fensterrahmen und unter Tools/Control Center/Metadaten. Weiterhin zu erwähnen ist das dlgv32 die Möglichkeit zur Druckausgabe besitzt.