Nächste Seite: Durchführung der Messung Aufwärts: Differentielle GPS - Messung Vorherige Seite: Beispieldaten Inhalt Index

#
Lösung mit DGPSIP

Es wurde DGPSIP 1.32 unter einer Debian GNU/Linux Installation (woody) verwendet.

Ein Problem bei der Übermittlung der Korrekturdaten ist, die Verbindung zur Referenzstation auch über weitere Entfernungen aufbauen zu können. Ist ein Rechner mit Internetzugang und serieller Schnittstelle vorhanden, können solche Korrekturdaten im RTCM-Format RTCMleer direkt an den Garmin "bermittelt werden. Laut Homepage des Initiators dieses Services Wolfgang Rupprecht , gibt es zur Zeit 3 Referenzstationen in den USA, die solche Korrekturdaten im Internet zur Verfügung stellen. Trotz dieser Entfernung ist es bereits gelungen in den USA und Deutschland gleichzeitig dieselben Sateliten zu empfangen und so eine differentielle GPS-Messung durchzuführen, die zu einer Verbesserung der im Garmindisplay angezeigten Punktgenauigkeit führte. Während der Erstellung des Tutorials ist die Verbindung mit einer Referenzstation in Kalifornien und New York gelungen, aber durch die denkbar schlechte Satelitenkonstellation (Empfang von 4 Sateliten durch ein Bürofenster) hat sich die angezeigte Genauigkeit eher veschlechtert. Dessen ungeachtet wurde vom Garmin eine differentielle Messung angezeigt, was nach Rücksprache mit dem Programmierer bestätigt das wenigstens 1 identischer Satelitt von Garmin und Referenzstation empfangen wurde.

Unterabschnitte

- Durchführung der Messung
  - Einstellungen am Garmin
  - Einstellungen am Rechner

Nächste Seite: Durchführung der Messung Aufwärts: Differentielle GPS - Messung Vorherige Seite: Beispieldaten Inhalt Index