Nächste Seite: Tipps: Aufwärts: Lösung mit Grass Vorherige Seite: Lösung mit Grass Inhalt Index

## Einlesen des DHM

Nachdem mit g.region die Parameter des Mapset angepasst wurden kann der nochmalige Aufruf m.dem.extract wiederum mit Angabe des Importpfades input= und der zu erzeugenden Rasterdatei output= diesmal korrekt bearbeitet werden und man wird mit der Meldung intersects with current geographic region belohnt.
Das Anzeigen der Rasterdatei geschieht wieder mit d.rast in einem mit d.mon geöffneten oder ausgewählten Monitor.

    GRASS:~ > m.dem.extract input=/test/crla.dem output=rasterdata

Abbildung 6.6: GRASS-Ausgabemonitor mit USGS DEM Crater Lake

Unterabschnitte

- - Tipps: