Nächste Seite: Tipps: Aufwärts: Punktdaten in Rasterdaten umwandeln Vorherige Seite: Schnelle Umwandlung Inhalt Index

#### Steuerbare Umwandlung

Auch der Befehl s.surf.rst interpoliert Rasterdaten aus Punktdaten. Im Unterschied zu ssurfidw können die entstehenden Rasterdateien verschiedene Inhalte haben. Mit input= wird die zu umzuwandelnde Datei aufgerufen. Weiter kann man bei den Ausgabedateien zwischen Höhen- elev=Dateiname, Neigungs- slope=Dateiname, Verhältniss- aspect=Dateiname, Profilkrümmungs- pcurv=Dateiname, Tangentialkrümmungs- tcurv=Dateiname und mittleren Krümmungsdateien mcurv=Dateiname wählen. Natürlich können auch mehrere Dateien ausgegeben werden.
Die Interpolation kann durch weitere Parameter beeinflusst werden, so können Minimaldistanzen zwischen zu interpolierenden Punkten angegeben werden dmin=, Überhöhungsfaktoren für die Attributwerte, in diesem Fall die Höhe, zmult=, Spannungs- und Glättungsparameter für die Oberflächenglättung tension= smoothing=. Eine Mindestanzahl von zu interpolierenden Punkten kann angegeben werden npmin=, die Ausgangseinstellung ist hier 200, dieser Wert sollte aber bei heterogenen, also zum Beispiel bei Daten die nicht gleichen Ursprungs sind, erhöht werden.

Abbildung 4.3: GRASS-Monitor mit den interpolierten Rasterdaten ,,Hafen Elsfleth``

    GRASS:/spare/gisdata/grass/bin > s.surf.rst -d -t input=tiefen
    elev=tiefen2

    Authors: original version L.Mitas, H.Mitasova
             GRASS implementation I.Kosinovsky, D.P.Gerdes
    see references in manual page or at:
    http://www2.gis.uiuc.edu:2280/modviz/papers/listsj.html

    Warning: strip exists with insufficient data
    Warning: points are more dense than specified 'DMIN'--ignored
    2 points
    Warning: there is less than 700 points for interpolation,
    no segmentation is necessary, to run the program faster,
    set segmax=700 (see manual)

    The number of points in sites file is 493
    The number of points outside of region 0
    The number of points being used (after reduction) is 491

    Processing all selected output files
    will require 1075492 bytes of disk space for temp files

    dnorm = 196.687138, rescaled tension = 7.867486
    Warning: taking too long to find points for interpolation-
    -please change the region to area where your points are.
    Continuing calculations...
    WARNING:
    Overshoot -- increase in tension suggested.
    Overshoot occures at (115,367) cell
    The z-value is -8.716646,zmin is -8.160000,zmax is -2.600000
    Warning: taking too long to find points for interpolation-
    -please change the region to area where your points are.
    Continuing calculations...
    100%
    Percent complete: history initiated
    GRASS:/spare/gisdata/grass/bin >

Nächste Seite: Tipps: Aufwärts: Punktdaten in Rasterdaten umwandeln Vorherige Seite: Schnelle Umwandlung Inhalt Index