Nächste Seite: Maskierung des befahrenen Hafengebietes Aufwärts: Lösung mit GRASS Vorherige Seite: Importieren von Punktdaten Inhalt Index

##
Anzeigen der Punktdaten

Der Befehl d.sites zeigt die ausgewählte Punktdatei sitefile= im aktiven Monitor an. Es können die gewünschte Farbe color=, Größe size= und die Symbolart type= an den Befehl übergeben werden.
Punktdatenleer

    GRASS:~ > d.sites type=x sitefile=tiefen color=gray size=5

Abbildung 4.1: GRASS-Monitor mit den importierten Punktdaten ,,Hafen Elsfleth``

Deulich ist hier die linienhafte ,,Fahrspur" des sensortragenden Schiffes zu erkennen.