Nächste Seite: Lösung mit Programm sampeg Aufwärts: Lösung mit Programm ppmtompeg Vorherige Seite: Lösung mit Programm ppmtompeg Inhalt Index

#### Programmaufruf

Dem Programmaufruf ppmtompeg wird eine Parameterdatei übergeben die folgende Informationen enthält:
PATTERN IBBPBBPBBPBB
OUTPUT /home/heiko/flug/flympeg1
INPUT_DIR /tmp/flug/
INPUT
fly*.ppm [00001-00349]
END_INPUT
BASE_FILE_FORMAT PPM
INPUT_CONVERT *
GOP_SIZE 16
SLICES_PER_FRAME 1
PIXEL HALF
RANGE 10
PSEARCH_ALG EXHAUSTIVE
BSEARCH_ALG CROSS2
IQSCALE 8
PQSCALE 10
BQSCALE 25
REFERENCE_FRAME DECODED
Wichtig sind hierbei die korrekten Pfadangaben für Eingabe- INPUT_DIR /tmp/flug/ und Ausgabedateien OUTPUT /home/heiko/flug/flympeg1.
Die in eckigen Klammern stehenden Zahlen geben die an fly anzuhägenden Dateibezeichnungen an.

    bash-2.05$ ppmtompeg parameterdatei