Nächste Seite: Transformation Aufwärts: Georeferenzierung einer unverzerrten nicht Vorherige Seite: Numerische Passpunkteingabe Inhalt Index

#### Passpunktidentifikation

Sollen anstatt vorhandener Passpunkte geokodierte Rasterdateien zur Identifikation von Passpunkten benutzt werden, ruft man die fragliche Datei mit PLOT RASTER auf (Abb. 9.1). Die Aufforderung Indicate which side should be plotted wird mit einem Mausklick auf die rechte Monitorhälfte beantwortet. Im folgenden Menü werden alle im Zielmapset vorhandenen Dateien angezeigt. Die Auswahl geschieht durch einen Doppelklick. Auch hier können mit ANALYZE die Passpunkte überprüft werden (Abb. 9.2).

Abbildung 9.1: GRASS-Monitor während einer Georeferenzierung

Abbildung 9.2: Analyse der Passpunkte