Nächste Seite: PPM-Format Aufwärts: Rasterdatei einlesen Vorherige Seite: Rasterdatei einlesen Inhalt Index

#### TIFF-Format

Der Befehl r.in.tiff liest eine 8 bit oder 24 bit - codierte Bilddatei im TIFF (tagged image file format) ein. Die Eingabedatei wird mit input= ausgewählt, die Rasterausgabedatei mit output= benannt. Die Option -v schaltet in den kommunikativen Modus, -b importiert 24 bit codierte TrueColor-Dateien. Die Anzahl der möglichen Farben kann mit nlev= bestimmt werden. Möglich sind hier Angaben von 1-256 wodurch die Anzahl der Intensitäten in den drei Farbkanälen Rot, Grün und Blau bestimmt wird. Grundeinstellung sind hier 20 Farbwerte also insgesammt verschiedene Farben.
TIFFleer PPMleer PNGleer RGB Farbmodellleer

    GRASS:/spare/gisdata/grass/bin > r.in.tiff -v /
    input=/tmp/test/luftbild.tif output=craterluftbild