Nächste Seite: Einstellungen am Rechner Aufwärts: Durchführung der Messung Vorherige Seite: Durchführung der Messung Inhalt Index

#### Einstellungen am Garmin

Am Garmin wird unter dem Menu Interface die Verbindungsart ,,RTCM/NONE mit der Baudrate 4800 eingestellt. Die Meldung ,,BEACON RCVR: RECEVING im Garmin Display zeigt an das tatsächlich Daten empfangen werden. Die ``FREQ Frequenz wird zusammen mit der aktuellen Dämpfung des Signales an der Empfangsantenne automatisch übermittelt. Eine Berechnung der Entfernung Empfänger-Referenzstation wird bei ``DIST ausgegeben. Die Übertragungsrate der Korrekturdaten ist im Moment bei 200 bps (bits per second), diese Einstellung kann beim Garmin II + in dem Verbindungsprotokoll ,,RTCM/NMEA verändert werden.