Nächste Seite: Verarbeiten von GPS - Aufwärts: Mosaik aus Luftbildern erstellen Vorherige Seite: Abschließendes Vorgehen Inhalt Index

# Alternative Vorgehensweisen

Sollten auf diese Weise die Ungenauigkeiten zwischen den einzelnen Bildblöcken zu groß werden, kann man versuchen, jedes Luftbild einzeln an das Ursprungsbild anzuhängen. So könnten die Spannungen zwischen den einzelnen Bildern unter Umständen besser verteilt werden.