Nächste Seite: Tipps: Aufwärts: Lösung mit GRASS Vorherige Seite: Lösung mit GRASS Inhalt Index

## Einlesen des DHM

Nachdem mit `g.region` die Parameter des Mapset angepasst wurden kann der nochmalige Aufruf `m.dem.extract` wiederum mit Angabe des Importpfades `input=` und der zu erzeugenden Rasterdatei `output=` diesmal korrekt bearbeitet werden und man wird mit der Meldung `intersects with current geographic region` belohnt. Um nur das File 1 des DEM zu importieren werden noch die Optionen `start=1 end=1` übergeben.
Das Anzeigen der Rasterdatei geschieht wieder mit `d.rast` in einem mit `d.mon` geöffneten oder ausgewählten Monitor.

    GRASS:~ > m.dem.extract input=/test/crla.dem output=rasterdata\
    start=1 end=1

Abbildung 5.6: GRASS-Ausgabemonitor mit USGS DEM Crater Lake

Unterabschnitte

- - Tipps: