Nächste Seite: Vorbereitung Aufwärts: Dynamische Karten im WWW Vorherige Seite: Navigation im Browser Inhalt Index

#
Lösung mit MapServer

Es wurde MapServer 3.5 (nightly build vom 30.Oktober 2001) unter einer SuSE GNU/Linux Installation (7.0) und GRASS 5.0pre2 unter einer Debian GNU/Linux Installation (woody) verwendet.

Sollen nicht nur reine Bilddateien in einem Netzwerk zugänglich gemacht werden sondern auch Vektor- oder Sachdaten, so kann man MapServer benutzen. Einen kleinen Einblick in die Vielzahl der mit MapServer möglichen Anwendungen gewinnt man unter . Für das FreeGIS Tutorial greifen wir auf die bekannten Daten des ,,Craterlake`` zurück . Hier können neben den Bilddateien auch Vektordaten Beispielsweise in Form von Höhenlinien ,,Hypsography`` Verwaltungsgrenzen ,,Boundary oder Straßen ,,Road`` als Shapefiles heruntergeladen werden.

Unterabschnitte

- Vorbereitung
  - Test des cgi-Skriptes
  - Bildmaterial
- Erstellung der MapServer - Anwendung
  - demo_init.html
  - demo_header.html
  - ,,Layer für Rasterdaten
  - ,,Layer für Shapefiles
  - Anzeige im Browser
- Einbinden der erzeugten Höhenlinien aus Kapitel 6 Seite
- Erweiterung der Anwendung
  - streetspyheader.html
  - streetspy.html
  - streetspyfooter.html
  - Tipps