Nächste Seite: Tipps Aufwärts: Punktdaten durch Interpolation in Vorherige Seite: Mit s.surf.idw Inhalt Index

#### Mit s.surf.rst

Auch der Befehl `s.surf.rst` interpoliert Rasterdaten aus Punktdaten. Im Unterschied zu `ssurfidw` können zusätzliche die Rasterdateien mit verschiedenen Inhalten erzeugt werden. Mit `input=` wird die zu interpolierende Punktdatei aufgerufen. Weiter kann man als Ausgabedateien Höhen- `elev=`Dateiname, Neigungs- `slope=`Dateiname, Verhältniss- `aspect=`Dateiname, Profilkrümmungs- `pcurv=`Dateiname, Tangentialkrümmungs- `tcurv=`Dateiname und mittleren Krümmungsdateien `mcurv=`Dateiname wählen. Natürlich können auch mehrere Dateien ausgegeben werden.
Die Interpolation kann durch weitere Parameter beeinflusst werden, so können Minimaldistanzen zwischen zu interpolierenden Punkten angegeben werden `dmin=`, Überhöhungsfaktoren für die Attributwerte, in diesem Fall die Höhe, `zmult=`, Spannungs- und Glättungsparameter für die Oberflächenglättung `tension= smoothing=`. Eine Mindestanzahl von zu interpolierenden Punkten kann angegeben werden `npmin=`, die Ausgangseinstellung ist hier 200, dieser Wert sollte aber bei heterogenen, also zum Beispiel bei Daten die nicht gleichen Ursprungs sind, erhöht werden. Durch Eingabe von `segmax=700` kann in diesem Fall die Dauer der Berechnung verkürzt werden, diese Option ist Abhängig von der vorgegebenen Anzahl der Punkte, hier weniger als 700.